

附件

广东省重点行业差别化电价政策实施方案

（征求意见稿）
为深入推进重点行业节能降碳改造，落实统一的差别化电价政策，更好支撑我省完成“十五五”节能降碳目标任务，根据《国家发展改革委等部门关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》（发改环资〔2026〕698号）、《关于印发〈广东省重点行业节能降碳改造攻坚三年行动方案〉的通知》（粤发改能源〔2026〕290号）要求，制定本实施方案。
一、差别化电价政策执行范围

综合考虑产能产量调控政策落实情况、能耗碳排放水平、环保绩效水平等因素，将现行差别电价、阶梯电价、惩罚性电价政策，归并整合为统一的差别化电价政策。

对钢铁、水泥、平板玻璃、炼油和乙烯等重点行业用能单位中，能效未达到国家强制性能耗限额标准中所规定的单位产品能耗限定值的工段或生产线用电，在市场交易电价基础上每千瓦时加价0.10元。加价电费用于冲减系统运行费用。
后续结合实际，进一步拓展执行差别化电价政策实施范围。

二、差别化电价政策管理机制

（一）执行差别化电价的程序

1.各级节能主管部门组织节能监察，对能效未达到限定值的企业责令限期整改。

2.各级节能主管部门跟踪整改落实情况，将超过期限未整改或整改不到位的用能单位情况逐级上报，于每年10月底前报送至省发展改革委、省能源局。

3.省发展改革委、省能源局于每年底前，向电网企业印发文件，明确应执行差别化电价的用能单位，以及能效未达到限定值的工段或生产线等相关信息。

4.电网企业于下一年度1月1日起，对相关用能单位能效未达到限定值的工段或生产线用电执行差别化电价。

（二）停止执行差别化电价的程序

1.符合条件的用能单位向下达责令限期整改通知的节能主管部门提交停止执行差别化电价的申请报告，并附相关证明材料。

2.下达责令限期整改通知的节能主管部门审核用能单位申报的各项资料，于20个工作日内（用能单位补充完善证明材料所占用的时间不计入）完成现场审核复查并提出审核意见。因不可抗力、项目情况复杂或其他重大事项无法在20个工作日内提出审核意见的，可以延长10个工作日，并将延长期限原因及时告知申请人。相关审核意见按程序逐级上报至省发展改革委、省能源局。

3.省发展改革委、省能源局向电网企业印发文件，明确停止执行差别化电价的用能单位、工段或生产线、不再符合执行差别化电价政策时点等信息。

4.电网企业自次月1日起，停止对相关用能单位执行差别化电价；并通过抵扣后续电费等方式，将不再符合执行差别化电价政策时点以后收取的加价电费，返还给用能单位。

（三）申请停止执行差别化电价的条件和申请材料

用能单位经采取节能降碳技术改造等措施后，连续稳定生产且能效持续达到限定值超过三个月；其他各项节能管理工作符合国家和省法律、法规和规章要求。

申请停止执行差别化电价的用能单位需提供以下证明材料：节能降碳技术改造方案、新老工艺比较说明、技术改造验收效果证明；改造后逐月《财务月报表》《生产月报表》《能源及原材料收、发、存月报表》《能源消耗量统计表》《供电公司开具的电费收据发票》等能源消耗和产品产量的数据证明材料；节能管理体系文件、节能管理制度、能源计量情况等。
三、工作要求

（一）各级节能主管部门要严格开展节能监察，规范监察流程，深入现场跟踪整改落实情况，依法查处提交虚假材料、逾期未完成整改等违法用能行为。积极引导用能单位开展节能降碳改造，推动能效未达能耗限额标准限定值产能基本清零。

（二）用能单位应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责，并积极加强节能管理，采取各项有效措施，不断提升能效水平。

（三）供电企业要及时准确落实差别化电价政策文件要求，及时向用能单位告知差别化电价适用范围、加价标准等，按要求向节能主管部门报送差别化电价执行台账、数据信息等，助力推动重点行业能效碳效持续提升。

附表：执行差别化电价重点行业能耗限额标准限定值

附表

执行差别化电价重点行业能耗限额标准限定值

	序号
	行业
	产品/工序
	指标名称
	指标单位
	限定值
	参考标准

	1
	钢铁
	烧结工序
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	52
	GB 21256-2025

如有修正系数，详见标准

	
	
	球团工序
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	33
	

	
	
	高炉工序
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	415
	

	
	
	转炉工序
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	-12
	

	
	
	电弧炉冶炼
	电弧炉容量<50吨
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	86
	

	
	
	
	50吨≤电弧炉容量<70吨
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	72
	

	
	
	
	电弧炉容量≥70吨
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	72
	

	2
	水泥
	水泥
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	94
	GB 16780-2021

如有修正系数，详见标准

	
	
	水泥制备工段
	单位产品电耗
	千瓦时/吨
	34
	

	
	
	水泥熟料
	单位产品能耗
	千克标准煤/吨
	117
	

	
	
	
	单位产品电耗
	千瓦时/吨
	61
	

	
	
	
	单位产品煤耗
	千克标准煤/吨
	109
	

	3
	玻璃
	平板玻璃
	设计产能＜500吨/天
	单位产品能耗
	千克标准煤/重量箱
	14
	GB 21340-2019
如有修正系数，详见标准

	
	
	
	500吨/天≤设计产能≤800吨/天
	单位产品能耗
	千克标准煤/重量箱
	13.5
	

	
	
	
	800吨/天＜设计产能
	单位产品能耗
	千克标准煤/重量箱
	12
	

	4
	炼化
	炼油
	单位炼油能量因素能耗
	千克标准油/吨·能量因素
	8.5
	GB 30251-2024

如有修正系数，详见标准

	
	
	乙烯
	乙烯单位装置产品能耗
	千克标准油/吨
	640
	





