关于宿迁市万和泰化工有限公司

年产8120吨光伏EVA胶膜交联剂建设项目

（二期）生态环境影响报告书的批复

（草拟稿）
宿迁市万和泰化工有限公司：
你公司报送的《宿迁市万和泰化工有限公司年产8120吨光伏EVA胶膜交联剂建设项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

　　一、你公司拟在宿迁生态化工科技产业园现有厂区内投资4000万元建设“年产8120吨光伏EVA胶膜交联剂建设项目（二期）”。本项目利用现有空置的三车间进行生产，项目建成后可形成年产8120吨光伏EVA胶膜交联剂的生产规模（3000吨/年TBEC、185吨/年DTBP、1956吨/年TBHP、200吨/年TBPO、200吨/年TBIC、100吨/年TBPV、100吨/年TBPIN、1000吨/年TAEC、70吨/年DTAP、729吨/年TAHP、100吨/年TAPO、300吨/年TBMA、80吨/年LPO、100吨/年TMCH）。

项目符合国家、省产业政策，已取得宿迁市宿豫区工业和信息化局投资项目备案证（备案证号：宿豫工信备〔2025〕15号）。项目实施将对周边水环境、大气环境等产生一定影响，在全面落实《报告书》及本批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，项目建设的不利生态环境影响可以得到一定程度减缓和控制。根据《报告书》评价结论及南京海林湾环境科技有限公司技术评估意见（海林湾评估〔2026〕292号），我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的生态环境保护措施，重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，优化工艺条件和控制技术，加强生产和环境管理，落实“以新带老”措施，提高企业清洁生产整体水平，项目单位产品物耗、能耗、水耗和污染物排放等指标应达清洁生产I级水平。

（二）落实《报告书》提出的各项废气治理措施，做好现有项目与新建项目废气处理设施依托衔接工作，按照GB 37822要求落实生产工艺、化验室、储罐区、危废暂存库、污水站等有机废气无组织管控工作。

本项目废气实施分类分质收集、分别处理的原则。废气源主要有：三车间投料抽料废气、工艺废气、产线3包装废气，二车间灌装废气、储罐区新增废气、MVR蒸发系统和蒸发罐蒸发废气和现有化验室、甲类库、危废库及污水处理站的废气。

工艺废气经“二级冷凝+三级碱喷淋”预处理，车间密闭间废气经布袋除尘器预处理，经预处理后的两股废气汇同投料、抽料废气和包装废气一起进入“三级水洗+除雾+一级活性炭吸附/脱附”装置处理达标后有组织排放（DA003）。
MVR蒸发系统和蒸发罐蒸发废气经“一级碱喷淋”预处理后，与叔丁醇、叔戊醇储罐废气、危废库废气和处理处理站废气，一起进入“一级水喷淋+除雾+二级活性炭吸附”装置处理达标后有组织排放（DA001）。
甲类库废气、污水处理站沉淀池、好氧池和污泥压滤废气、化验室化验废气以及盐酸、硫酸储罐废气依托现有“三级水洗+除雾+一级活性炭吸附”装置处理达标后有组织排放（DA002）。

施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022）限值；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2，《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2、相应污染物限值。

（三）按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。本项目废水主要来自工艺废水、设备冲洗废水、地面冲洗水、废气处理废水等。TBEC、TBPO及TAEC工艺产生的高盐废水先经MVR蒸发除盐（新增、处理能力为3t/h）+亚硫酸钠还原处理，其他产品工艺中高盐废水经废水蒸发罐蒸发除盐（新增、3000L）+亚硫酸钠还原处理，以上经预处理后的废水再与其余废水一起依托现有污水处理站处理（处理工艺为“调节+厌氧+一级A/O+二级A/O+二沉”，处理能力400t/d）处理，达接管标准后接管园区污水处理厂。废水排放按《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）及园区污水处理厂接管要求最严格的限值执行。
（四）严格落实声环境保护措施。应选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（五）按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存和安全处置措施。全厂固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关管理要求，防止产生二次污染。产生的危险废物应严格规范管理，委托有资质单位处理，转移应当遵循就近原则，及时清运处置，最大允许贮存时间不超过90天，同时做好台账和系统登记管理工作。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。待产出的废盐需经鉴别定性，在鉴别结论确定前，须按危废进行管理。

做好土壤和地下水污染防治工作。落实《报告书》提出的分区防渗要求，对重点污染防治区和一般污染防治区实施对应等级的防渗措施。重点落实污水处理区、应急事故池、污水罐区、废气处理装置区、危废贮存库、生产车间、罐区、甲、乙类仓库以及其他涉及污染或腐蚀介质区域的防腐防渗工程，严防跑、冒、滴、漏，保护区域土壤和地下水；同步制定并落实土壤、地下水运营期跟踪监测计划。

（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告书》提出的环境风险防范、应急措施及突发环境事件应急预案要求，定期排查并整改突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设施和物资。采取切实可行的工程控制和管理措施，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。

（八）按要求规范设置排污口和标志。全厂设1个废水间接排放口、1个雨水排放口和3根排气筒（本项目涉及3根）。按污染源自动监测监控、工况控制相关管理要求建设、安装自动监测、视频监控和用电监控设备及其配套设施。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测。

（九）本项目施工期需拆除部分现有项目生产装置和建构筑物，拆除过程应满足《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）要求。

三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：

（一）大气污染物（有组织）：

VOCs≤1.909吨（包含异辛酰氯0.023吨、异丙醇0.004吨、特戊酰氯0.005吨、月桂酰氯0.010吨、氯甲酸异辛酯0.111吨、氯甲酸异丙酯0.004吨、异壬酰氯0.003吨、非甲烷总烃0.031吨、叔丁醇0.152吨、叔戊醇0.073吨、马来酸二丁酯0.006吨、3,3,5-三甲基环己酮0.002吨、异辛醇0.032吨、12种产品及其他共1.454吨）、颗粒物≤0.107吨、硫酸雾≤0.065吨、氯化氢≤0.431吨、氨气≤0.144吨、硫化氢≤0.072吨。

（二）废水污染物（接管量/外排量）：

废水量≤53789.688吨、COD≤26.492吨/2.689吨、SS≤20.82吨/1.076吨、石油类≤1.038吨/0.161吨、盐分≤371.53吨/371.53吨、氨氮≤0.323吨/0.269吨、总氮≤0.645吨/0.645吨、总磷≤0.084吨/0.027吨、叔丁醇≤6.81吨/6.81吨、叔戊醇≤2.935吨/2.935吨。

本项目建成后，全厂污染物年排放量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：

VOCs≤4.962吨（包含异辛酰氯0.076吨、异丙醇0.004吨、特戊酰氯0.005吨、月桂酰氯0.010吨、氯甲酸异辛酯0.591吨、氯甲酸异丙酯0.004吨、异壬酰氯0.003吨、非甲烷总烃1.176吨、叔丁醇0.152吨、叔戊醇0.073吨、马来酸二丁酯0.006吨、3,3,5-三甲基环己酮0.002吨、异辛醇0.032吨、12种产品及其他共2.828吨）、颗粒物≤0.217吨、硫酸≤0.065吨、氯化氢≤1.826吨、氨气≤0.206吨、硫化氢≤0.076吨。

2.废水污染物（接管量/外排量）：
废水量≤91427.688吨、COD≤42.328吨/4.571吨、SS≤28.056吨/1.30吨、石油类≤1.054吨/0.172吨、盐分≤534.713吨/534.713吨、氨氮≤0.523吨/0.465吨、总氮≤1.046吨/1.044吨、总磷0.104吨/0.043吨、叔丁醇≤13.93吨/7.77吨、叔戊醇≤3.968吨/3.064吨。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司当对《报告书》的内容和结论负责。你公司应对废气处理设施、污水处理站等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定重新申领排污许可证；未取得排污许可证的，此项目不得排放污染物。项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、你公司在项目建设中、建设后应主动接受各级生态环境部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由宿迁市宿豫生态环境局和市生态环境综合行政执法局按职责分别负责。

七、项目的性质、规模、地点、生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
宿迁市生态环境局

2026年 月  日

项目代码：2506-321311-07-02-956678

