附件4
 
多用户绿电直连项目用电调节和
有序供应预案编制参考大纲
 
一、项目概况
说明项目建设地点、项目类型（并网型/离网型）、负荷类型（增量/存量）、建设内容、投资主体及构成、供电等级要求、是否允许断电、投建模式（自投、合资、合同能源管理）等。   
二、应急场景识别分级
从电源侧、负荷侧、储能侧、线路侧等多个维度梳理各类应急场景，明确各场景的触发条件、影响范围及风险等级。按照事故影响范围、停电时长、经济损失及安全风险程度，将应急响应划分等级，明确各等级的量化分级标准、响应启动权限及信息上报时限。
三、内部用电调节方案
（二）内部智能微电网建设方案
[bookmark: _GoBack]阐述内部智能微电网建设情况与源网荷储自平衡、自调节能力实现路径，明确多用户小时级绿电溯源技术方案。结合电力市场建设情况，具备“报量报价”参与电力现货市场的能力。
（三）核心调节方案及措施
针对不同应急场景下引起的新能源出力不足、公共电网中断、消纳困难时段禁止反送电等场景，分别制定内部电力调度方案。
四、内部有序供应方案
（一）负荷分级与保供优先级
明确项目内部负荷分级依据，开展负荷分类管理（例如明确一级重要保障负荷、二级重要保障负荷、三级可调节负荷范围等），列明负荷分类管理清单，确定保供顺序。
（二）分级有序用电安排
明确不同级别负荷有序用电规则，明确限电序位、削减比例、执行步骤、操作节点，确保公平、可执行、可监管。
明确出现影响公共电网安全的突发紧急情况时，项目整体和内部电源接受电力调度机构统一调度，按要求参与需求响应、有序用电、紧急负荷控制，相关设备及负荷纳入河北电网紧急负荷控制序位表。
（三）供电恢复与动态调整
说明故障排除、供电能力恢复后的负荷恢复次序、启动条件与调控流程，明确项目主责单位与电网调度机构、内部电源及负荷用户间的信息互通与协同调控方式。
五、安全与经济责任
按照事故影响范围、停电时长、经济损失及安全风险程度确定的应急响应等级，明确内部相关安全和经济责任，确定相应的经济补偿标准、违约责任，并签订安全和经济责任协议。
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