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河北省电力系统安全风险
专项评估报告模板
 
前言
（一）报告主要内容
介绍报告主要研究内容及章节等。
（二）设计依据
设计相关规范规程。
一、项目概况
（一）项目概况
简要介绍项目情况，包括但不限于项目建设单位、项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容、建设时序和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、接网工程等）等基本信息。
（二）项目组网汇集方案
详细介绍项目内部电源侧和负荷侧间的汇集方案，包括但不限于送出方式（如架空线路或直埋等）、送出线路长度、线路参数等。
二、电力系统概况
（一）电网概况
简要分析项目所在电网情况。
（二）项目属地电网概况
简要分析项目属地电网情况。
三、接入系统方案
介绍220千伏及以上电压等级并网项目的接入系统方案，并附接入系统方案示意图。
四、场站建设规模
介绍项目内部电源侧升压站和负荷侧变电站的主要建设规模，包括终期及本期的主变规模、出线规模、主接线型式、无功补充设备的型式及容量等。并附各相关厂站的主接线示意图。
五、电气计算分析
（一）潮流计算分析
1.计算原则
说明计算采用的软件，根据项目的分期投产情况，确定各期的计算水平年、电网接线方式、计算方式及各类电源出力原则等。
2.潮流计算结果
描述各计算水平年的潮流计算结果，并附结果示意图。
（二）短路电流计算
1.计算原则
说明计算采用的软件、计算水平年和远景年、电网接线方式等。
2.短路计算结果
分析绿电直连项目投产后对附近相关厂站短路水平的影响，并附短路计算结果。
（三）稳定计算分析
1.计算原则
说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。
2.稳定计算结果
[bookmark: _GoBack]描述各计算水平年的稳定计算结果，并附结果示意图。
（四）多场站短路比计算分析
1.计算原则
说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。
2.短路比计算结果
描述各计算水平年的短路比计算结果。
六、安全稳定自动装置配置
根据安全稳定评估结论，若要加装安全稳定自动装置，则需明确安全稳定系统实施方案，并详细描述安全稳定系统配置方案。
七、结论及应对措施
给出评估结论，分析潜在风险，并总结应对措施。
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