附件3

园区用户用电保障等级划分参考标准

Ⅰ类用户。停电可能造成人身伤亡、重大设备损坏、重大经济损失、重大政治影响、公共秩序混乱等后果，如大数据中心、集成电路、先进计算和存储等电子信息类用户，天然气（页岩气）、石油化工等能源化工类用户，高分子复合材料、锂电材料等先进材料类用户，生物医药、高端化学药等医药健康类用户，军工制造、航空航天装备等装备制造类用户。
Ⅱ类用户。停电可能造成较大经济损失、较大环境污染、主要设备损坏、大量减产等后果，如智能终端、软件和信息服务、通信和量子科技等电子信息类用户，清洁能源、基础材料化工、节能环保等能源化工类用户，无机非金属材料、化工新材料等先进材料类用户，现代中药、高性能医疗器械等医药健康类用户，高端能源装备、智能网联新能源汽车、轨道交通装备等装备制造类用户，白酒、绿色食品、纺织鞋服、智能家居等食品轻纺类用户。
[bookmark: _GoBack]Ⅲ类用户。用户停电影响较小，无生命安全风险、无重大经济风险，除Ⅰ、Ⅱ类之外的用户，如金融服务、数字传媒、传统物流等用户，不作统一容量硬约束，推广应用预装式、移动式储能设施和可调负荷管理。
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